[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc466024555][bookmark: _Toc445554746][bookmark: _Toc51074825] 采购需求（仅供参考，已采购文件为准）
一、商务要求
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	供货及安装维修完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。

	2
	服务地点
	安庆职业技术学院，采购人指定地点

	3
	合同履行期限
	合同签订后30日历天内完成所有工作。


二、项目概况及采购范围 
采购人校园视频监控系统建设较早，设备、管网、线路老化严重，很多监控点无法正常工作。鉴于此需解决线路重组，对部分监控点移位，相关监控设备进行维修，以及安防系统进行维护。另外，对学生宿舍5、6、7号楼北边盲区增装监控。
[bookmark: 三、总体要求][bookmark: （一）本地化服务]三、服务要求
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	机柜
	室外防水不锈钢材质，尺寸：大于或等于500mm*400mm*200mm
	4
	个
	

	2
	网线
	国标网线，线径大于或等于0.51mm
	8
	箱
	

	3
	光纤收发器
	全千兆接口，A端1光1电，B端1光4电
	34
	对
	

	4
	光纤盒
	1进4出光纤盒（含配套光纤跳线）
	30
	套
	

	5
	光缆
	12芯单模光缆
	3800
	米
	

	6
	电缆线
	RVV2*1.0，国标
	2200
	米
	

	7
	防水管
	直径32mmPE管，无缝防水
	2400
	米
	

	8
	插座
	6孔插座
	36
	个
	

	9
	智能警戒网络摄像机
	1. 最大分辨率2688x1520@25fps。
2. 最低照度彩色0.005lx。
3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
4. ★当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于12种，报警音量和重复次数可设置。（提供功能截图证明）
5. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
6. 可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。
7. 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
8. ★可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，页面打开后，可配置曝光参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配模式、智能资源参数等，并支持恢复默认操作（提供功能截图证明）；
9.★ 支持在预览画面上设置最多4个多边形屏蔽区域，不对预设区域内的人脸进行检测（提供功能截图证明）。
	9
	台
	

	10
	交换机
	1. 交换容量≥6.7Tbps，包转发率≥175Mpps；
2. 固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥4个；
3.★当网络出现环路时能自动产生告警，支持查看最近告警时间、告警级别、重复次数、设备名称、区域、设备序列号、告警事件名称、处理状态等信息（提供功能截图证明）；
4. ★支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象（提供官网截图及链接证明）；
5. ★支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供原因、影响以及修复建议（提供产品功能界面截图）。
	1
	台
	

	11
	室外监控立杆
	4米圆柱形主杆直径165cm,壁厚3cm，镀锌钢管喷塑白色，2.5米处开穿线孔，顶部配避雷针，横臂组合立杆，标配0.5米长60圆管安装一台吊装球机，法兰盘对角线280*10MM厚，加角筋，地笼对角线280*M16*55CM高折叠。
	1
	套
	

	12
	光纤熔接
	光纤熔接及配套服务
	280
	点
	

	13
	摄像头维修
	按要求对学校131个无图像摄像机中35个坏了的摄像头进行维修服务（包含拆除、维修、安装、线路重组与支架固定及搭脚手架费用）
	1
	项
	

	14
	摄像头位置调整
	按要求对学校131个无图像摄像机中26个位置调整（包含拆除、换点位、安装、线路重组与支架固定及搭脚手架费用）
	1
	项
	

	15
	布线槽、线管、防水管
	约2500米防水管施工与线槽线管施工（包含搭脚手架费用）
	1
	项
	

	16
	光缆敷设
	约3800米光缆施工（包含搭脚手架费用）
	1
	项
	

	17
	网络布线
	约2300米网络布线施工（包含搭脚手架费用）
	1
	项
	

	18
	电源布线
	约2200米电源布线施工（包含搭脚手架费用）
	1
	项
	

	19
	安防系统维护
	4台存储维修（至少质保24月）、平台系统维护（包含硬盘维护）以及监控室存储设备除尘服务，并保障平台正常运行
	1
	项
	

	20
	挖沟填埋
	约2400米开挖填埋、道路填平施工（包含机器破路、恢复绿化、恢复道路服务）
	1
	项
	

	21
	摄像头镜头清洗及线路维修
	3号与4号宿舍楼装修完毕后对此两栋宿舍楼共51个摄像头镜头进行清洗及线路维修（包含搭脚手架费用）。
	1
	项
	

	说明：
1.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2.所有监控摄像机均须接入学校安防监控平台，供应商应考虑此项费用。
3.保修期：项目维修完成后保质期为24个月。保修期从货物验收合格后算起。
4.售后维保时限及培训：成交人接到维修请求后半小时内响应，1小时内到达现场，2小时内修复。不能及时修复的，需反馈校方并明确修复时间。成交人需对校方有关人员进行培训，培训内容包含但不限于设备的理论培训、实际操作培训、简单故障排除、设备日常维护与保养等。
5.项目实施团队需要配置：1名项目负责人，主要职责为协调项目整体进程，包括施工规划，组网规划，与原系统对接规划，设备调试与施工技术规范、项目验收等；1名安全负责人，主要负责校园监控系统整体安全管理工作，包含但不限于监控设备维修、安装全流程安全管控、系统安全漏洞巡检、视频隐私数据安全防护等；技术人员，主要负责具体线路施工、设备安装、后续项目具体维保业务等。
6.上述维保服务类项目涉及到高空作业，供应商自行负责维保人员安全责任，并考虑相应费用。
7.本需求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品。 
本项目为交钥匙工程，上述数量实施过程中可能会发生增减，供应商应充分踏勘现场，实际发生时不得以数量不符或不了解现场为由要求增加任何费用。



四、报价
本项目报价最高限价为19.30万元，包括但不限于：本项目需求的全部货物、机械、人工、安装调试、对接协调费、配件辅材、购置费、包装费、运输费、机械费、人工费、保险费、各种税费、资料费、措施费、不可预见费等完成项目应有的全部费用，响应人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，响应人应对本项目现场进行踏勘，对项目现状等因素，做出合理的判断和估价，一旦成交不得再向采购人收取任何费用。
五、验收
成交人和采购人双方依据项目内容和进度共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。
